**PALVELUPAIKAN KUVAUS: ULKOLASTAUSPAIKKA (FS-TERMINALS OY), JULKAISTU 10.11.2020**

1. **Yleisiä tietoja**
   1. **Johdanto**

Finnsteve Oy Ab / FS-Terminals on tuottanut tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun palvelupaikan kuvauksen.

Vuosaaren Ulkolastauspaikka (FS-Terminals Oy) on direktiivin 2012/34/EU liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettu tavaraliikenneterminaali.

Tämän palvelupaikan kuvaus on julkaistu osoitteessa [www.finnsteve.fi](http://www.finnsteve.fi) .

* 1. **Palvelupaikan ylläpitäjä**

FS-Terminals Oy

Komentosilta 1

00980 Helsinki

Terminaalipäällikkö Karlo Ollinkari

[karlo.ollinkari@finnsteve.fi](mailto:karlo.ollinkari@finnsteve.fi)

+358 50 565 6239

* 1. **Voimassaoloaika ja päivitysprosessit**

Tämä palvelupaikan kuvaus on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarvittaessa.

1. **Palvelut**
   1. **Palveluiden nimet**

Tavaraterminaalipalvelut

Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin (2012/34/EU) liitteen II 2 b kohdan mukaista tavaraliikenneterminaalin lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelua.

1. **Palvelupaikan kuvaus**
   1. **Luettelo palvelupaikan osista**

Tämä palvelupaikka koostuu vain yhdestä osasta.

Palvelupaikan sijainti 60°13’17,314”N 25°11’31,784”E – Ropax Road/laituri C

* 1. **Aukioloajat:**

Ma-pe 06:45-22:42

La 06:45-15:30

Muina aikoina ja pyhäpäivinä sopimuksen mukaan.

* 1. **Tekniset ominaispiirteet:**

Yksityinen haararaide no 116, kiskojen tyyppi 54E1 (betonipölkyt), pituus 230 m.

Palvelupaikka on varustettu asfaltoidulla tasolla, jonka pinta on korotettu tasoon kiskon yläpinta + 1,2 m. Tason pinta-ala on 4 000 m².

Palvelupaikalla on käytössä vastapainotrukkeja, jotka on varustettu joko rullien tai lavojen käsittelyyn tarkoitetuilla lisälaitteilla.

1. **Maksut**
   1. **Tiedot maksuista**

Finnsteve Oy / FS-Terminals Oy:n hinnasto on nähtävillä osoitteessa <http://www.finnsteve.fi/asiakastuki/hinnasto>

* 1. **Tiedot alennuksista**

Mahdollisesti myönnettävät alennukset neuvotellaan erikseen asiakaskohtaisesti käsiteltävien volyymien perusteella.

1. **Käyttöehdot**
   1. **Juridiset vaatimukset**

Käyttöoikeudesta laaditaan kirjallinen sopimus.

* 1. **Tekniset ehdot**

Liikkuvan kaluston suurin akselipaino 22,5 t (20 km/h).

Asfaltoidun tason kohdalle mahtuvan junan suurin pituus on 200 m.

* 1. **Rautatieliikenteeseen liittyvien palveluiden oma tuotanto**

Ei.

* 1. **IT-järjestelmät**

Ei.

1. **Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen**
   1. **Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat hakemukset**

Palvelua haetaan vapaamuotoisella kirjallisella viestillä osoitteesta sales[a]finnsteve.fi. Pyyntö käsitellään 14 vuorokaudessa normaalitapauksissa ja enintään 30 vuorokaudessa tilanteissa, joissa esimerkiksi kapasiteetin käyttö edellyttää pidemmän käsittelyajan.

* 1. **Hakemuksiin vastaaminen**

Olemassa olevat sopimukset ja niiden puitteissa myönnetyt käyttöoikeudet ovat sovellettavia ensisijaisuusperusteita mahdollisessa kapasiteetin niukkuustilanteessa. Saatavilla olevan kapasiteetin maksimoimiseksi siinä määrin kuin se ei vaadi lisäinvestointeja resursseihin, tiloihin tai varusteisiin voitaisiin ryhtyä seuraaviin toimenpiteitä voivat olla muun muassa vaihtoehtoisen aikataulun ehdottaminen ja aukioloaikojen tai vuorojärjestelyjen muuttaminen, jos se on mahdollista.

* 1. **Tiedot käytettävissä olevasta kapasiteetista ja tilapäisistä kapasiteettirajoitteista**

Tiedot mahdollisista poikkeavista tilanteista on luettavissa osoitteessa [www.finnsteve.fi](http://www.finnsteve.fi) .