**PALVELUPAIKAN KUVAUS: KESKISET RAITEET (CONTAINERSTEVE OY), JULKAISTU 10.11.2020**

1. **Yleisiä tietoja**
	1. **Johdanto**

Finnsteve Oy Ab / Containersteve Oy on tuottanut tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa 2017/2177 vaaditun palvelupaikan kuvauksen.

Vuosaaren Keskiset raiteet (Containersteve Oy) on direktiivin 2012/34/EU liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettu tavaraliikenneterminaali.

Tämän palvelupaikan kuvaus on julkaistu osoitteessa [www.finnsteve.fi](http://www.finnsteve.fi) .

* 1. **Palvelupaikan ylläpitäjä**

Containersteve Oy

Komentosilta 1

00980 Helsinki

Tuotantopäällikkö Mikko Juuti

mikko.juuti@finnsteve.fi

+358 50 565 6538

* 1. **Voimassaoloaika ja päivitysprosessit**

Tämä palvelupaikan kuvaus on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarvittaessa.

1. **Palvelut**
	1. **Palveluiden nimet**

Konttiterminaali- ja varikkopalvelut.

Palvelupaikassa tarjotaan direktiivin (2012/34/EU) liitteen II 2 b kohdan mukaista tavaraliikenneterminaalin lastaus-, purku- ja välivarastointipalvelua.

1. **Palvelupaikan kuvaus**
	1. **Luettelo palvelupaikan osista**

Tämä palvelupaikka koostuu vain yhdestä osasta.

Palvelupaikan sijainti 60°13’09,430”N 25°11’37,280”E – Trailer Road ja Container Road välissä

* 1. **Aukioloajat:**

Ma-pe 06:45-22:42

La 06:45-15:30

Muina aikoina ja pyhäpäivinä sopimuksen mukaan.

* 1. **Tekniset ominaispiirteet:**

Yksityiset haararaiteet no 126 ja 127, kiskojen tyyppi 54E1 (betonipölkyt), pituus á 550 m.

Palvelupaikalla on käytössä konttikurottajia ja haarukoilla varustettuja vastapainotrukkeja.

1. **Maksut**
	1. **Tiedot maksuista**

Finnsteve Oy / FS-Terminals Oy:n hinnasto on nähtävillä osoitteessa <http://www.finnsteve.fi/asiakastuki/hinnasto>

* 1. **Tiedot alennuksista**

Mahdollisesti myönnettävät alennukset neuvotellaan erikseen asiakaskohtaisesti käsiteltävien volyymien perusteella.

1. **Käyttöehdot**
	1. **Juridiset vaatimukset**

Käyttöoikeudesta laaditaan kirjallinen sopimus.

* 1. **Tekniset ehdot**

Liikkuvan kaluston suurin akselipaino 22,5 t (20 km/h).

Kummallekin raiteelle mahtuvan junan suurin pituus on 550 m.

* 1. **Rautatieliikenteeseen liittyvien palveluiden oma tuotanto**

Ei.

* 1. **IT-järjestelmät**

Ei.

1. **Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen**
	1. **Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat hakemukset**

Palvelua haetaan vapaamuotoisella kirjallisella viestillä osoitteesta sales[a]finnsteve.fi. Pyyntö käsitellään 14 vuorokaudessa normaalitapauksissa ja enintään 30 vuorokaudessa tilanteissa, joissa esimerkiksi kapasiteetin käyttö edellyttää pidemmän käsittelyajan.

* 1. **Hakemuksiin vastaaminen**

Olemassa olevat sopimukset ja niiden puitteissa myönnetyt käyttöoikeudet ovat sovellettavia ensisijaisuusperusteita mahdollisessa kapasiteetin niukkuustilanteessa. Saatavilla olevan kapasiteetin maksimoimiseksi siinä määrin kuin se ei vaadi lisäinvestointeja resursseihin, tiloihin tai varusteisiin voitaisiin ryhtyä seuraaviin toimenpiteitä voivat olla muun muassa vaihtoehtoisen aikataulun ehdottaminen ja aukioloaikojen tai vuorojärjestelyjen muuttaminen, jos se on mahdollista.

* 1. **Tiedot käytettävissä olevasta kapasiteetista ja tilapäisistä kapasiteettirajoitteista**

Tiedot mahdollisista poikkeavista tilanteista on luettavissa osoitteessa [www.finnsteve.fi](http://www.finnsteve.fi) .